Catálogo técnico

# Linha completa de
escoramentos, fôrmas e acessos.

Equipamentos dimensionados para construção pesada, edificações verticais, viadutos e obras industriais. Especificações, dimensões e capacidades de carga para apoiar o projeto e a execução.

Contato técnico

31 9109-7524 (31) 3621-1255

Atendimento comercial para construtoras, engenheiros e projetistas.

01 · Categoria

## Escoramento

Torres de carga e escoras metálicas para sustentação de lajes, vigas, pilares, viadutos e pontes.
FT-101

### Escoramento Torre Scora e Fôrma

Torre de carga

Indicado para pé direito superior a 4,50m, quando o uso de escoras isoladas não atende ao projeto. A modulação de componentes e acessórios permite que a torre atenda vigas, lajes, viadutos e pontes em diferentes geometrias.

Vantagens

- Altura ajustável na base e no topo (sapatas reguláveis e forcados), adaptável a qualquer projeto
- Alta capacidade de carga
- Atende diferentes formas geométricas, alturas e dimensões
- Montagem sem necessidade de mão de obra especializada

Acima de 4,50m Vigas · Lajes · Viadutos · Pontes

Diagonal em X (DX) dois furos · dimensões em mm
Menor comprimento | Maior comprimento
--- | ---
1.200 | 1.410
1.680 | 1.840
1.200 | 1.840
1.410 | 2.150
1.680 | 2.280

Diagonal em X (DX) · dimensões em mm
Menor comprimento | Maior comprimento
--- | ---
1.200 | 1.840
1.410 | 2.150
1.680 | 2.280

FT-102

### Escoras Metálicas Scora e Fôrma

Escora ajustável

Quatro modelos de escoras metálicas que combinam alta capacidade de carga com baixo peso, para travamento de lajes, vigas e pilares. Altura ajustável entre 2,00m e 4,50m, adaptável aos requisitos de montagem e armazenamento.

Vantagens

- Pintura epóxi para maior durabilidade e acabamento
- Alta capacidade de carga
- Montagem sem necessidade de mão de obra especializada

2,00m a 4,50m Pintura epóxi 4 modelos

Abertura entre 2,00 e 3,10
Altura (m) | Carga (kgf)
--- | ---
2,00 | 3.200
2,10 | 2.850
2,20 | 2.650
2,30 | 2.550
2,40 | 2.400
2,50 | 2.250
2,60 | 2.100
2,70 | 1.900
2,80 | 1.800
2,90 | 1.650
3,00 | 1.550
3,10 | 1.500

Abertura entre 2,45 e 4,10
Altura (m) | Carga (kgf)
--- | ---
2,45 | 2.550
2,50 | 2.400
2,60 | 2.250
2,70 | 2.100
2,80 | 2.000
2,90 | 1.900
3,00 | 1.800
3,10 | 1.725
3,20 | 1.625
3,30 | 1.550
3,40 | 1.450
3,50 | 1.375
3,60 | 1.300

Abertura entre 3,00 e 4,50
Altura (m) | Carga (kgf)
--- | ---
3,00 | 2.100
3,10 | 2.000
3,20 | 1.900
3,30 | 1.800
3,40 | 1.700
3,50 | 1.650
3,60 | 1.550
3,70 | 1.500
3,80 | 1.400
3,90 | 1.350
4,00 | 1.250
4,10 | 1.150
4,20 | 1.050
4,30 | 950
4,40 | 850
4,50 | 750

02 · Categoria

## Acesso

Sistema multidirecional de andaime para construção pesada, edificações, passarelas, eventos e manutenção industrial.
FT-201

### Andaime Multidirecional Scora e Fôrma

Sistema modular

Sistema com engate rápido diferencial e travamento automático, que reduz o tempo de montagem. A versatilidade permite montagem em diferentes formatos e direções, com estabilidade geral, suportando desafios geométricos como montagem cilíndrica, esférica e de interferência. Aplicação em construção pesada, edificações, passarelas, eventos e manutenção industrial.

Vantagens

- Alta eficiência de montagem
- Permite inclinação e giro de 360 graus
- Combina peças diretas com múltiplas possibilidades estruturais
- Origem e fabricação confiáveis
- Intercambiável com grampo universal de andaime
- Base de aço com pregas antiderrapantes
- Estabilidade, segurança e acessibilidade garantidas
- Menor volume de armazenamento e transporte

Engate automático Giro 360° Construção pesada

Poste (vertical)
Dimensão (mm) | Peso (kg)
--- | ---
500 | 3,08
1.000 | 5,31
1.500 | 7,54
2.000 | 9,85
3.000 | 14,41
270 (com espiga) | 2,35
270 (sem espiga) | 1,54
500 (sem espiga) | 2,25
2.000 (sem espiga) | 9,75

Console
Dimensão (mm) | Peso (kg)
--- | ---
300 | 1,77
500 | 3,34
700 | 4,74
1.000 | 7,80
700 (com ponta) | 7,62

Diagonal
Dimensão (mm) | Altura (mm) | Largura (mm) | Peso (kg)
--- | --- | --- | ---
1.970 | 500 | 2.000 | 5,40
1.170 | 1.000 | 700 | 3,44
1.350 | 1.000 | 1.000 | 3,83
1.720 | 1.000 | 1.500 | 4,78
2.150 | 1.000 | 2.000 | 5,71
2.600 | 1.000 | 2.500 | 6,96
3.080 | 1.000 | 3.000 | 8,20
1.620 | 1.500 | 700 | 4,57
1.750 | 1.500 | 1.000 | 4,89
2.060 | 1.500 | 1.500 | 5,57
2.420 | 1.500 | 2.000 | 6,53
2.840 | 1.500 | 2.500 | 7,64
3.420 | 1.500 | 3.000 | 8,98
2.090 | 1.500 | 700 | 5,79
2.190 | 2.000 | 1.000 | 6,00
2.450 | 2.000 | 1.500 | 6,61
2.760 | 2.000 | 2.000 | 7,50
2.130 | 2.000 | 2.500 | 8,48
3.530 | 2.000 | 3.000 | 9,52

Travessa horizontal
Dimensão (mm) | Peso (kg)
--- | ---
350 | 1,52
500 | 2,00
700 | 2,56
1.000 | 3,50
1.500 | 5,18
2.000 | 7,28
2.500 | 8,43
3.000 | 9,97

Travessa horizontal intermediária
Dimensão (mm) | Peso (kg)
--- | ---
700 | 3,80
1.000 | 4,70
1.500 | 6,50
2.000 | 8,20
2.500 | 10,20
3.000 | 12,60

Travessa horizontal dupla
Dimensão (mm) | Peso (kg)
--- | ---
700 | 4,85
1.000 | 6,46
1.500 | 10,08
2.000 | 13,25
2.500 | 15,59
3.000 | 18,72

Travessa horizontal reforçada
Dimensão (mm) | Peso (kg)
--- | ---
1.500 | 7,43
2.000 | 10,26
2.500 | 12,89
3.000 | 14,85

Plataformas
Dimensão (mm) | Peso (kg)
--- | ---
200 × 700 | 6,47
200 × 1.000 | 7,24
200 × 1.500 | 9,63
200 × 2.000 | 12,49
200 × 2.500 | 14,91
200 × 3.000 | 17,74
300 × 700 | 8,11
300 × 1.000 | 10,02
300 × 1.500 | 12,99
300 × 2.000 | 16,29
300 × 2.500 | 19,84
300 × 3.000 | 22,27

Tubos galvanizados Ø 48,20 × 3,00 mm
Dimensão (mm) | Peso (kg)
--- | ---
500 | 1,83
1.000 | 3,66
1.500 | 5,49
2.000 | 7,32
2.500 | 9,15
3.000 | 10,98
3.500 | 12,81
4.000 | 14,64
4.500 | 16,47
5.000 | 18,30
5.500 | 20,13
6.000 | 21,96

Escada (suporte direito e esquerdo)
Configuração | Peso (kg)
--- | ---
2 degraus | 3,75
3 degraus | 4,70
4 degraus | 6,65
5 degraus | 8,65
6 degraus | 10,65
7 degraus | 11,90
8 degraus | 13,60
9 degraus | 15,30
10 degraus | 16,96

Rodapé
Comprimento (mm) | Peso (kg)
--- | ---
500 | 1,56
700 | 2,68
1.000 | 3,84
1.500 | 4,79
2.000 | 6,20
2.500 | 7,80
3.000 | 9,38

Treliça
Dimensão (mm) | Peso (kg)
--- | ---
500 × 1.000 | 23,00
500 × 2.000 | 29,00
500 × 3.000 | 36,00
1.000 × 1.000 | 28,00
1.000 × 2.000 | 37,00
1.000 × 3.000 | 48,00

Plataforma com escada
Dimensão (mm) | Peso (kg)
--- | ---
600 × 1.000 | 20,32
600 × 1.500 | 30,36
600 × 2.000 | 38,63
600 × 2.500 | 46,90
600 × 3.000 | 55,16

Viga
Dimensão (mm) | Peso (kg)
--- | ---
4.000 | 44,40
5.000 | 52,15
6.000 | 60,80

Sapata bicromatizada
Tipo | Peso (kg)
--- | ---
Sapata simples fixa | 0,75
Sapata ajustável Ø 38mm | 3,52

Materiais para acesso
Item | Peso (kg)
--- | ---
Poste 1.000mm com ligação | 6,14
Suporte para poste duplo | 1,40
Suporte simples para escada | 1,40
Degrau 1.000mm | 9,50
Trava de degrau | 0,01

Componentes diversos
Item | Dimensão / Peso
--- | ---
Alçapão sem escada | 600 × 1.000 · 18,00 kg
Plataforma triangular | 1.000 × 1.000 · 24,35 kg
Forcado simples ou duplo (bicromatizado) | 5,89 kg
Abraçadeira fixa | 1,16 kg
Abraçadeira giratória | 1,20 kg
Escada para tubo (2,00m) | 12,80 kg
Arco de escada com encaixe | 3,88 kg
Suporte da travessa | 0,75 kg
Suporte para travessa | 0,75 kg

03 · Categoria

## Fôrmas

Sistemas modulados para moldagem de concreto armado: fundações, paredes, reservatórios, vigas, lajes e pilares circulares.
FT-301

### Fôrma Leve Scora e Fôrma

Painel manual

Painel leve adequado para manuseio manual, em diversos tamanhos. Atende qualquer tipo de trabalho, incluindo vigas e estruturas circulares.

Vantagens

- Fácil transporte e montagem manual
- Sistema de montagem com alta produtividade
- Painel modular adaptável à maioria das aplicações
- Maior gama de tamanhos do mercado (largura de 0,10m a 0,80m)

Face de contato

Compensado plastificado 12mm

Produtividade

Até 0,40 hh/m²

Manual Largura 0,10–0,80m Vigas e estruturas circulares
FT-302

### Fôrma Ideal Scora e Fôrma

Painel modulado

Sistema desenvolvido para projetos de pequeno e grande porte: fundações, paredes, reservatórios, galerias e demais estruturas de concreto armado. Pode ser manuseada manualmente ou por guindaste. Fixação por conector ajustável, com alinhamento automático do painel sem necessidade de perfis metálicos adicionais.

Vantagens

- Sistema integrado de alinhamento de painéis
- Alta produtividade
- Sistema simples, com baixo número de acessórios

Face de contato

Compensado plastificado 18mm

Produtividade

Até 0,25 hh/m²

Manual ou guindaste Conector ajustável Fundações · Paredes · Reservatórios
FT-303

### Fôrma Circular Scora e Fôrma

Pilares circulares

Sistema para execução de pilares de concreto armado em diversos diâmetros. Composto por chapa de aço SAE 1020 e conjunto reduzido de conectores e acessórios de travamento, garantindo alta produtividade.

Vantagens

- Maior agilidade e produtividade na execução de pilares circulares
- Estrutura metálica permite uso repetido, reduzindo custos
- Maior segurança operacional

Material

Chapa de aço SAE 1020

Aplicação

Pilares de diversos diâmetros

Aço SAE 1020 Uso repetido

04 · Categoria

## Acessórios

Sapatas, tripés, forcados e tubos para complementar o sistema de escoramento.
FT-401

### Acessórios para Escoramento

Componentes

Componentes complementares para o sistema de escoramento: regulagem de altura, apoio, travamento de forcados e tubos para armação.

Sapata ajustável

Regulagem: 300 mm

Tripé

Altura: 880 mm

Suporte para forcado

Alturas: 250 / 500 mm

Forcado fixo simples

Peso: 1,10 kg · Abertura: 110 mm

Forcado fixo duplo

Altura: 50 mm · Abertura: 160 mm

Forcado para vigas H20 (fixo)

Altura: 180 mm · Abertura: 170 mm

Forcado ajustável duplo H20

Altura: 180 mm · Abertura: 170 mm · Regulagem: 300 mm

Tubos de armação
Comprimento (mm) | Comprimento (mm)
--- | ---
500 | 3.000
750 | 3.500
1.000 | 4.000
1.500 | 4.500
1.750 | 4.750
2.000 | 5.000
2.250 | 5.500
2.500 | 6.000
2.750 | ·

05 · Categoria

## Vigas

Vigas de aço e madeira para barroteamento, travamento de pilares e escoramento de lajes. Barras de ancoragem para travamento de fôrmas.
FT-501

### Vigas de Aço

Travamento e barroteamento

Vigas metálicas para travamento de pilares, barroteamento e escoramento de lajes e vigas. Disponíveis em três alturas conforme aplicação.

VM50 / C05 · Travamento de pilares e barroteamento

Altura | Comprimento (mm)
--- | ---
50 mm | 650
50 mm | 1.000
50 mm | 1.550
50 mm | 2.050
50 mm | 2.550
50 mm | 3.100
50 mm | 3.600
50 mm | 4.100

VM80 · Escoramento de lajes e vigas

Altura | Comprimento (mm)
--- | ---
80 mm | 1.000
80 mm | 1.550
80 mm | 2.050
80 mm | 2.550
80 mm | 3.100
80 mm | 3.600
80 mm | 4.100

VM130 · Escoramento de lajes e vigas

Altura | Comprimento (mm)
--- | ---
130 mm | 1.550
130 mm | 2.050
130 mm | 2.550
130 mm | 3.100
130 mm | 3.600
130 mm | 4.100

FT-502

### Viga de Madeira H20

Escoramento

Viga de madeira H20 utilizada no escoramento de lajes e vigas. Combina baixo peso (7 kg/m) com facilidade de manuseio no canteiro.

Peso linear

7 kg / m

Comprimentos disponíveis (altura 200 mm)
Comprimento (m)
1,50
2,20
2,45
2,90
3,30

FT-503

### Barra de Ancoragem

Travamento de fôrmas

Barra rosqueada para travamento e ancoragem de fôrmas, garantindo resistência às pressões do concreto durante a concretagem.

Diâmetro

⅝"

Comprimentos padrão
Comprimento (m)
0,50
1,00
1,50
2,00

De 2,00m a 6,00m sob consulta.

Orçamento técnico

## Envie seu projeto.
Calculamos o volume exato.

Nossa equipe dimensiona escoramentos, fôrmas, acessos e acessórios conforme a estrutura da sua obra.

Solicitar orçamento via WhatsApp → (31) 3621-1255